|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loketní otvírač dveříErgonomická pomůcka pro otevírání a zavírání dveří pomocí lokte. | | | | | |
|  | | | | | |
| C:\Users\jkrammig\Desktop\vorne anthrazit.JPGvorne weiß.JPG  Obj. číslo 9530  Barva antracitová  (Podobná RAL 7012) | C:\Users\jkrammig\Desktop\vorne blau.JPG  Obj. číslo: 9560  Barva bílá  (Podobná RAL 9010) | | Obj.číslo: 9570  Barva zelená  (Podobná RAL6018) | | C:\Users\jkrammig\Desktop\vorne gelbgrün.JPG  Obj.číslo: 9580  Barva modrá  (Podobná RAL5002) |
| Umožňuje otevíraní a zavírání dveří pomocí lokte nebo podpaží a tím se zabraňuje přenosu infekce na ruce.  Ergonomické povedení.  Jednoduchá údržba - povrch je plastový (plast je zpevněn skleněnými vlákny)  Použitelný pro hranaté i kulaté tvary klik od 16 do 24 mm.  Lehké a bezpečné upevnění na kliky pomocí rastrové objímky.  V různých barvách.  Komplet včetně nerezových šroubů a matic. | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| Loketní otvírač dveří | | | | | |
| Technická data | | | | | |
| Použitelný pro hranaté i kulaté tvary klik od 16 do 24 mm. | | | | | |
| montiert anthrazit.JPG | | | | | |
| C:\Users\jkrammig\Desktop\Explo weiß.JPG  Material: Polyamid  Loketní otvírač dveří sestává z:  1x Přední díl  1x Zadní díl  4x Šroub s válcovou hlavou  s vnitřním šestihranem (M4x30)  z nerezové oceli  4x Matice (M4) z nerezové oceli  Potřebné nářadí k montáži:  Šestihranný klíč 3mm ( Inbus 3mm) není součástí dodávky. | | | | | |
| EAN:  859 419311 8014 (anthrazit) 859 419311 8021 (bílá) 859 419311 8038 (zelená) 859 419311 8045 (modrá) | Rozměry (mm):  Výška x Šířka x Hloubka  105 x 71 x 78 | | | | Balení:  po 100 ks |

Způsoby užití:



Odkaz na video:

<https://youtu.be/cqnkk1wUWSw>